楚雄州中医医院东院区针推康中心内走道安装护栏报价单

报价单位（盖章）： 报价人签字： 联系电话： 时间：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料名称** | **要 求** | **报 价** |
| 不锈钢 | 1. 上下横杆外径50mm，壁厚1.0mm国标不锈钢管； 2. 竖管外径38mm，壁厚1.0mm国标不锈钢管；3.小竖管外径22mm，壁厚1.0mm国标不锈钢管； 3. 间距12cm每空。   5.高60CM。 | 元/米，（包含材料、搬运、安装、税收等包干费用） |